**OPIS TECHNICZNY**

**do wykonania ogrodzenia na dz. nr 75/9 w Dusocinie w ramach modernizacji zagrody wiejskiej na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej**

**Ogrodzenie działki 75/9 w Dusocinie oraz kolekcji dawnych starych odmian drzew owocowych**

1. Ogrodzenie siatką leśną wysoką na 1,5 m dogęszczoną od dołu

* siatka leśna - 150/22/15L
* wykonana z drutu ocynkowanego
* grubość dwóch drutów prowadzących ok. 2,5±0,1 mm
* grubość drutów środkowych ok. 2,0±0,1 mm
* wysokość siatki 1,50 m
* odległość drutów pionowych 15 cm
* 22 drutów poziomych
* rozstaw drutów poziomych: 15 × 5 cm + 3 × 10 cm + 3 × 15 cm

1. Montaż na słupkach betonowych lub metalowych o wysokości 2,2 – 2,4 m
2. Słupki wkopywane co ok. 3,5 – 4 m oraz siatka wkopana ręcznie na ok. 10 cm.
3. Wykonanie i montaż 5 bram przejazdowych dwudzielnych o szerokości ok 4 – 5 m, z gotowych prefabrykowanych elementów z siatki zgrzewanej z przetłoczeniami.
4. Długość ogrodzenia (łącznie ok 1650m):
   * całej działki ponad 1200 m
   * kolekcji drzew owocowych ponad 400 m

**Ogrodzenie trzech kwater/koszarów dla owiec:**

1. Słupki dębowe okorowane i oszlifowane o wysokości ok 1,2 m powyżej gruntu i śred. min. 18 cm
2. Okorowane i oszlifowane żerdzie świerkowe lub modrzewiowe impregnowane ciśnieniowo   
   o długości ok 3 m, mocowane po 4 żerdzie w poziomie w danym polu
3. Dwie metalowe bramy zewnętrzne o szerokości ok 4 m
4. Dwie drewniane bramy wewnętrzne
5. Długość ogrodzenia ok. 450 m

*Stan na 2.06.2021 r.*